Данный замок придет к Вам в собранном состоянии.

Поэтому во первых, необходимо разобрать замок: снять шток замка (открутив винт), затем ригель, открутить гайку, вынуть личинку замка из кронштейна.

Монтаж замка пройдет в несколько этапов:

·         устанавливаем личинку замка в паз под замок на панели фронтальной.

·         с внутренней стороны панели фронтальной крепим  кронштейн замка, зафиксировав его на личинке замка при помощи гайки.

·         Далее устанавливается ригель и шток, зафиксировав его винтом.

**Между кронштейном и личинкой замка должна находится панель фронтальная.**


**Конечный результат:**